**Численное моделирование ударно-волновых нагрузок на ракету космического назначения при запуске двигателя первой ступени**

***Е.С. Меркулов, А.В. Лепихов***

***АО «ГРЦ Макеева»***

*src@makeyev.ru*

В работе рассмотрены вопросы определения силовых воздействий на элементы ракеты космического назначения при запуске двигателя первой ступени с помощью методов численного моделирования газовой динамики.

Так как ударная волна образующаяся при запуске двигательной установки формируется в камере сгорания, то при моделировании данного процесса использовалась методика упрощенного моделирования процесса горения смеси керосин-кислород.

Параметры численной схемы, используемой при расчетах, выбирались на основании анализа результатов предварительных тестовых расчетов распространения ударных волн. Последующее моделирование процесса развития ударно-волнового процесса при запуске двигательной установки ракеты-носителя проводилось для двух РКН: «Сункар» и «Ангара- А5».

Так как РКН «Сункар» фактически представляет собой дальнейшее развитие РКН «Зенит», то по полученным данным о ударно-волновых нагрузках при старте ракеты «Сункар» косвенно можно судить о применимости предложенного подхода при определении ударно-волновых нагрузок при старте. Полученные в ходе работы результаты будут использоваться в ходе проектных работ над ракетой-носителем «Сункар» входящей в состав комплекса «Байтерек».

Для РКН «Ангара-А5» расчеты проводились для случая «сухого» пуска, то есть в условиях отсутствия водоподачи при старте. При этом учитывалась разновременность запуска двигательных блоков ракеты-носителя. Полученные результаты также могут быть использованы в работах по РКН «Ангара-А5».